**设备技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 人机共存消毒机 | |
|  | 1.适用体积≥120m3  2. 消毒方法：等离子体  3.等离子体反应器使用寿命≥30000小时。  4.等离子体密度值大于5.14×1017m-3  5.可在有人的情况下消毒，消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备。  6.循环风量≥960m3/h  7.模拟实验白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%  8.对131m3密闭房间内空气中自然菌消亡率≥95.24%  9.工作功率：在消毒净化900m³/h风量时等离子体发生器最大能耗≤10W/h  10.消毒时空气的臭氧量≤0.07mg/m3  11.等离子电压5-6KV  12. 负离子浓度：≥6×106个/cm3  13.等离子体反应器和风机出现故障时能自动报警提示并有自动关机功能  14.每天有三个工作时段，自动开、关机，并可随意设置，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。  15.超静音风机  16.超远距离红外线遥控操作（≥10M）  17.噪音≤55db(A)  18.电源~220V 50HZ |
| 多功能优护车 | |
|  | 1.高强度ABS一体成形，模块化安装  2.4层抽屉，可放置科室各类护理液、药品、耗材等  3.侧面带钥匙可锁所有抽屉.  4.配置单排器5个具盒，回收桶，垃圾桶，网篮  5.侧面伸缩式平面抽屉  6.双面把手 |
| 平车 | |
|  | 1.高强度ABS一体成形，模块化安装  2.尺寸大≥870✕530✕830mm  3.配置抽屉、回收桶、集水盘、污物桶  4.车轮带刹车  5.三面围栏和100mm把手 |
| 病历车 | |
|  | 1.高强度ABS一体成形，模块化安装  2.大容量抽屉2个  3.数字标记设计方便存取  4.安全带锁预防遗失  5.万向静音豪华锁轮  6.可存放40个病例夹  7.配置40个加厚蓝色病例夹 |